**福建省女子监狱**

**网上竞价文件**

**项目编号：FJKZB-6211122024-2**

**项目名称：监舍活动室和阳光房、医院一楼、民警卫生间门禁设备采购项目**

**采购人：福建省女子监狱**

**福建省健坤招标有限公司**

**二〇二五年二月**

**第一章 网上竞价邀请**

福建省健坤招标有限公司受福建省女子监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择监舍活动室和阳光房、医院一楼、民警卫生间门禁设备采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

**1.项目编号：FJKZB-6211122024-2**

**2.项目名称：监舍活动室和阳光房、医院一楼、民警卫生间门禁设备采购项目**

**3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。**

**4.报名及竞价时间安排：**

报名开始时间：2025年02月07日 16:00:00

报名截止时间：2025年02月11日 16:30:00

网上竞价开始时间：2025年02月12日 09:30:00

网上竞价截止时间：2025年02月12日 11:30:00

**5.供应商资格要求**

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：（若有）。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

**6.网上竞价文件售价**

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

**7.网上竞价保证金：**

本项目网上竞价保证金为3358元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省健坤招标有限公司

开 户 行：工行福州自贸区分行营业部

账 号：1402026119601231007

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：按成交金额的差额定率累进法计算后，成交供应商收取。成交供应商应在领取成交通知书的同时以现金、转账、电汇付款方式一次性向代理机构缴纳采购代理服务费。服务费比率1％。服务费汇入账户： 开户名：福建省健坤招标有限公司 开户行：中国银行股份有限公司福州东门支行 账 号：407870398762 财务联系人：陈小姐0591-87316927 传真：0591-87316927。

10.联系方式

采购人：福建省女子监狱

地 址：福州市闽侯县南屿镇新南大道156号

联系人及电话：叶警官、0591-23506078

采购代理机构：福建省健坤招标有限公司

地 址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场A区37层

邮 编：350001

电 话：0591-87318812

项目负责人：欧文浩、田雪丽、欧丽芳

公司网址：http://www.jiankunzx.com/

电子邮箱：jkzb@jiankunzx.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省健坤招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

福建省健坤招标有限公司（http://www.jiankunzx.com/）

1. **网上竞价须知**

**一、合格的供应商**

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。**本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：/。**

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

**二、报名须知**

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://47.104.142.206:8083）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：https://www.jiankunzx.com/yewuliucheng/1608.html）**。**若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。**若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），**本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，**报名审核不合格，视为无效响应：**

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

**三、网上竞价规则**

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。**至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。**

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

**四、最终有效报价确认方法**

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，采购人有权要求供应商提供合理说明原因或相关证明材料，并组织专家对供应商的报价进行论证，若供应商的报价有可能影响商品（服务）质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的，供应商的报价将按照无效报价处理。

**五、网上竞价结果确认**

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。**

**六、签订合同**

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的采购人有权将其列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

**七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：**

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

**第三章 网上竞价内容及要求**

**一、项目概述**

1.采购标的一览表

 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **货物名称** | **数量** | **是否允许进口** | **总价最高限价** |
| 1 | 1-1 | 监舍活动室和阳光房、医院一楼、民警卫生间门禁设备 | 1批 | 否 | 335819 |
| 合计(大写)：人民币叁拾叁万伍仟捌佰壹拾玖元 | ¥335819.00 |

## 2.本项目合同包成交候选人数量：1名。

## 3.本项目为监舍活动室和阳光房、医院一楼、民警卫生间门禁设备采购项目。要求供应商根据本网上竞价文件提出的技术要求对所需货物及技术服务等进行报价。

4.供应商应严格遵照本网上竞价文件中所涉及的技术要求和规范，供应商可以比本网上竞价文件技术要求更高和性能要求更好的产品参加报价，并列出详细技术参数偏离表。本项目不允许负偏离。

5.各供应商响应报价不得超过总价最高限价及单价最高限价，供应商应以包括有关本项目的所有费用进行报价，应包括但不限于货物制造、运输、包装、搬运费用、退换货、税费等项目实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。

6.供应商按合同包报价，对合同包内所有内容响应时必须完整，不得缺项、漏项。评审与授标以合同包为单位。本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包或分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约；成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

**二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 智能身份识别终端 | 1. 屏幕应为≥7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应≥600\*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；2.设备应采用嵌入式 linux 系统；3. 前面板防破坏能力应满足≥IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足≥IK10 的要求；防水等级应≥IP65； 4.TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录；5.应采用≥200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入视频存储设备，实现视频监控录像；6.应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile；7.设备离线应支持≥10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、≥10000 张人脸库、≥50000 张卡片容量、≥150000笔记录存储、≥10000 个密码；8.应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）；9.应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；10.应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制；11.应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义；12.应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能；13.应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；

14.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出；15.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 | 台 | 75 | 2100 | 157500 | 卫生间24台、活动室24台、阳光房27台 |
| 2 | 门禁管理模块扩容 | 1.支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点；2.支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；3.支持多重认证、反潜回、多门互锁等应用；4.支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询；5.支持人员出入实时事件投屏；6.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；7.支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；8.支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员；9.模块包含≥75路门禁点授权；10.**供应商须承诺模块需与采购人现有的平台进行软件对接，实现数据互联互通，完成设备联调测试及门禁权限划分，供应商须在响应文件中提供专项承诺函（格式自拟），未提供或提供内容不符合要求的按无效响应处理。** | 路 | 75 | 110 | 8250 | 平台门禁管理扩容75路 |
| 3 | 24口交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps；2.千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个；3.支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN；4.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；5.交换机支持终端类型库，基于指纹终端识别库自动识别 PC、路由器摄像头设备、无线 AP等；6.交换机支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；7.支持 M-LAG 技术，要求配对的设备有独立的控制平面，且能够通过独立图形化界面进行配置管理；8.交换机支持与外部安全感知平台联动，且联动实现从系统及接入层交换机对风险终端 MAC 地址进行封堵；

9.支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS方式发现网管中心平台；10.支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截;并支持各个区域/角色流量互访记录并呈现，支持攻击源定位，检测到攻击源后根据策略将终端拉黑，防止终端持续攻击；11.交换机拓扑自动生成和编辑，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机的层次结构和运行状态，并进行管理。 | 台 | 6 | 5400 | 32400 | 6栋（1/2/3/4/5/7）监舍6台 |
| 4 | 平开门一体化锁 | 1.外观特征：设备采用304不锈钢，设备为机电一体化结构，集成数字识别模组、电动控制模组和机械部件；2.开门验证方式功能：设备具有刷卡、卡加密码及机械钥匙三种开门验证方式；能通过输入正确的系统口令切换开门验证方式；3.卡片类型：支持选配不同刷卡模块，可识读IC、CPU、NFC、ID类型卡片，支持现有使用的CPU门禁卡；4.锁舌长度：锁舌长度≥25mm；5.通讯功能：设备支持TCP/IP,485通讯方式；6.互锁功能：设备具有和互锁门禁控制器的连接接口，连接后支持AB互锁功能，同一时间只能开启一扇门；7.联动功能：支持通过I/O接口报警联动开门；8.断电自动开门功能（定制）：支持断电自动开门，可通过手动（刷卡或机械钥匙）方式复位，恢复正常工作状态；9.双面验证：支持正反双面验证开门功能；10.卡片最大数量：设备可存储卡片数量≥10000张；11.门、锁状态监控功能：客户端软件具有门、锁状态实时监控功能；12.异常状态报警：当门超时未关、非法开门、锁舌未完全弹出时，支持本地声光报警；当门超时未关、非法开门时，能通过客户端软件发出声音报警；13.一键戒严功能：客户端软件支持一键戒严功能，开启戒严功能后除机械钥匙外其它验证方式无法开门。 | 套 | 2 | 4550 | 9100 | 医院铁栏门2套 |
| 5 | 单门磁力锁 | 锁体主体镀锌铁材质。1.断电开锁，满足消防要求；2.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；3.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；4.工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；5.使用环境：室内（不防水）；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 51 | 200 | 10200 | 卫生间24台、阳光房27台 |
| 6 | 双门磁力锁 | 锁体主体镀锌铁材质。1.断电开锁，满足消防要求；2.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；3.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；4.工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；5.使用环境：室内（不防水）；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 12 | 250 | 3000 | 活动室12台 |
| 7 | 电插锁 | 锁体主体镀锌铁材质。1.断电后锁状态常闭；2.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；3.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；4.工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；5.使用环境：室内（不防水）；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 1 | 800 | 800 | 医院玻璃门 |
| 8 | 门禁控制器 | 微处理器≥32 位 ARM9，内嵌 Linux 操作系统，采用 CPLD、FLASH 等技术，集 成度高、容量大、信息可靠不丢失， TCP/IP 通讯，通讯速率可达≥10/100MB，跨网段、跨区域实现大规模 门禁系统，支持局域网、VPN 网、企业 专网等多种组网方式，实现大规模多级 管理、监控门禁统， 1.存卡数量≥100000张；支持警务通； 2.至少存储 20000条刷卡记录； 3.外形尺寸：≥250L/150W/20H，可定制成集中控制箱； 4.环境温度：-30℃~+75℃； 5.通讯方式；RS485；RS232；TCPIP； 6.电源输入：DC220V 额定功耗≥20W； 7.支持多种开锁模式、支持 AB 虚拟换 证功能； 8.支持双门以上互锁功能； 9.可实现与视频监控的联动； 10.宵禁模式和工作模式可自动切换； 11.支持一健戒严； 12.与数据库保持实时同步，支持4门以上照片比对及调取，并提供语音提示 接口。支持脱机使用； 13.防返转及胁迫； 14、支持门禁巡更。 | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 医院机房 |
| 9 | CPU刷卡门禁读卡器 | 1.读写卡类型：CPU；2.读写时间＜0.5秒； 3.环境温度：-30~+55℃,工作湿度:5% ～95%；4.防水防暴键盘，可支持户外使用，键盘寿命≥1百万次；5.控制器与读头实现ID捆绑；6.支持在线升级； 7.防拆、防爆及防雷； 8.支持刷卡、虚拟换卡与密码等多种认证方式；9.反胁迫密码功能。10.USB或控制主机直接采用485/韦根接口供电。 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 医院玻璃门内外 |
| 10 | 门禁电源控制箱 | 220V供电，箱体镀锌铁质 | 套 | 1 | 540 | 540 | 医院机房 |
| 11 | 门禁电源 | 220V转换12V。 | 个 | 26 | 150 | 3900 | 车间8个、9栋监舍18个 |
| 12 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板；2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；3.输出：常开；4.类型：适合埋入式电器盒使用；5.尺寸：86mm（允许偏离±3%）\*86mm（允许偏离±3%），安装后露出13mm（允许偏离±3%）；6.重量：≥0.07kg。 | 个 | 51 | 14 | 714 | 卫生间24个、阳光房27个 |
| 13 | PVC管材 | PVC材质，φ25。 | 米 | 1000 | 3.53 | 3530 |  |
| 14 | 电源线 | RVV2\*1.0。 | 米 | 3600 | 4 | 14400 |  |
| 15 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽，305米/箱。 | 箱 | 13 | 780 | 10140 |  |
| 16 | 信号线 | RVV4\*1.0。 | 米 | 400 | 5 | 2000 |  |
| 17 | 底盒安装 | PVC材质，86盒。 | 个 | 75 | 11 | 825 |  |
| 18 | 安装调试及集成费 | 1、本项目为监舍活动室和阳光房、医院、卫生间门禁设备采购项目，共66个点位，分布于18栋楼中，且安装位置在监管区内，每天工作时长约4.5小时，需综合考虑施工时间性和难度；2、本次安装调试含各个系统的设备安装、管线敷设以及整体集成调试费用,需含胶布、标签、扎带、螺接、水晶头、电源头等所有辅材；3、为保障有效完成任务，需同时安排2班人员东西区施工。 | 项 | 1 | 73920 | 73920 |  |
| **供应商须承诺序号1-12项门禁设备需与采购人现有的管理平台进行设备对接，实现数据互联互通，完成设备联调测试及门禁权限划分及下发，供应商须在响应文件中提供专项承诺函（格式自拟），未提供或提供内容不符合要求的按无效响应处理。** |

**三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

**1.交付地点：福州市高新区南屿镇新南大道156号。**

**2.交付时间：合同签订后60天安装调试完毕。**

**3.交付条件：验收合格。**

**4.履约保证金**

**履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金（若本项目成交供应商为大、中型企业的，履约保证金收取比例为合同总总价的5%；为小、微型企业的，履约保证金收取比例为合同总总价的4%；供应商若为小、微型企业，须在响应文件中提供小、微企业证明材料，否则视为大、中型企业。）。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项（包含售后服务期）且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。**

**5.检验标准和方法**

**5.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有产品必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。**

**5.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。**

**5.3最终验收：设备安装调试完毕后组织最终验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新调试直至验收合格交付使用。如若双方对部分或全部货物的设备性能存在争议，采购人可将有争议的货物送至有资质的第三方检测机构检测，抽检数量为每种存在争议货物1-2个，检测结果需达到网上竞价文件参数要求，抽检若对上述货物有损坏，成交供应商需无条件补齐货物，采购人不再额外支付费用。验收过程中发现与货物清单规格参数不一致的，采购人有权退回，抽检费用（含来回运输、检测费用等）由成交供应商承担。**

**6.付款方式：当货物安装调试完毕，经验收合格，成交供应商提供全额增值税普通发票和相关证明材料，采购人在收到成交供应商合法有效的增值税普通发票等相关材料后10个工作日内将合同金额转入成交供应商指定账户。**

**7.质量要求和技术标准**

**成交供应商应保证向采购人交付的货物与成交的货物完全相符，各项技术指标（如规格、型号、材质等）符合中国国家标准、地方标准、行业标准及采购要求。所供货物的配件、说明书、合格证完整有效，否则采购人有权要求换货（接到采购人通知后7日内）或退货，直至符合采购要求为止，由此造成的损失由成交供应商承担。**

**8.包装、运输及安装**

**8.1货物包装及运输由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地至验收合格交付采购人使用。**

**8.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。**

**8.3由成交人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试。经验收合格后，交付采购人使用；成交人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。**

**9.售后服务**

**成交供应商提供所有货物的免费保修时间自验收合格之日起1年，免费保修期内如有非人为因素导致的损坏或故障，成交供应商应免费上门售后服务并免费维修免费更换配件，同时给采购人提供备品并安装以保证业务正常开展。成交供应商在接到采购人故障通知后，在12小时内委派专业技术人员到达现场进行维修，并于24小时内排除故障。设备的重大配件损坏需要寄回厂家维修或更换的，经采购人审核并书面确认后，维修时间可延长至七日，七日内无法修复必须无条件更换。**

**10.违约责任**

**（1）解除合同违约责任**

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

**（2）分包转包违约责任**

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

**（3）进入监管区有关违约责任**

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购方人员的指挥。不得传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付5000元的违约金,情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。

1. **合同期内服务不到位相关违约责任**

①未按期交货的违约责任

如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在成交供应商书面同意支付延期违约金的条件下，采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付采购人500元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。

若成交供应商逾期交货时间达30天（含30天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

②成交供应商提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金10000元，违约金直接从货款或履约保证金中扣除，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

③保修期内，成交供应商应于接到采购人通知后24小时内（紧急维修6小时内）排除故障，若无法排除故障的，每超过1天，成交供应商应支付500元/天的违约金，如超过5天，采购人有权请第三方给予维修，所产生的费用采购人直接从成交供应商的履约保证金中扣除。履约保证金不足部分成交供应商须于接到采购人通知后五个工作日内及时补齐。

④免费换货期内，成交供应商未按照合同约定（接到采购人通知后7日内）提供免费换货服务的，每逾期一天，应支付采购人违约金500元，若成交供应商逾期时间超过7天（含）以上的，视为成交供应商不能提供换货服务，采购人有权扣除延迟履行违约金，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

⑤除上述具体违约责任外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同其他采购要求的，每出现一次，需向采购人支付违约金2000元。

⑥成交供应商不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），采购人有权单方面解除合同，且履约保证金不予退还。

**（5）履约保证金条款是一项独立的条款，不影响采购人向成交供应商主张本竞价文件中的其他违约金以及实际损失。**

**（6）成交供应商应支付的违约金采购人可以直接从应付给成交供应商的费用或履约保证金中直接扣除。违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。**

**（7）政策调整导致合同解除的情况**

在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

**11.诉讼相关费用承担**

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

**12.不可抗力**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**13.专利权及知识产权**

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

**14.保密条款**

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密协议》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

**15.廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

**16.合同纠纷处理方式**

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**第四章 合同**

**（参考文本）**

合同号：

甲方(采购人)： 签订地点：

乙方（成交供应商）： 签订日期： 年 月 日

 根据甲方委托(采购代理机构)对进行网上竞价（项目编号：）的竞价结果，乙方为成交供应商，现依照网上竞价文件、成交供应商响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

**1、合同标的和合同价格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 数量（单位） | 单价（元） | 合同金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**2、交货地点及交货时间**

**2.1交货地点：**

**2.2交货时间：**

**3、交货方式：**

**4、项目联系人：**

**5、履约保证金：**

**6、结算与付款方式：**

**7、技术和服务要求（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）具体如下：**

**8、验收要求：（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）**

**9.包装及运输：（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）**

**10、售后服务****：**

**11、违约责任****：**

**12、质量要求和技术标准**

乙方应保证向甲方交付的货物与成交的货物完全相符，各项技术指标（如规格、型号、材质、颜色等）符合中国国家标准、地方标准和行业标准。所供货物的配件、说明书、合格证完整有效，否则甲方有权要求换货或退货，由此造成的损失由乙方承担。

**13、知识产权**

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

**14、其他约定：**（按照实际情况编制填写。竞价文件第二章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第二章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）

**15、合同解除条件**

15.1乙方出现以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约保证金。有下列第三种情形的，甲方同时还有权拒绝支付货款，要求乙方赔偿损失并承担相关费用，涉嫌犯罪的，交由司法部门处理。

15.1.1乙方出现“违约责任”中甲方有权单方面终止合同的情况。

15.1.2乙方转让、转包、分包的。

15.1.3乙方非因不可抗力停止服务，向甲方说明理由甲方不予采信的。

**16、不可抗力**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**17、合同纠纷处理方式**

因本项目合同或与本项目合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**18、其他要求**

18.1乙方必须负责供应货物的运输，所产生的费用由乙方负责。货物运输须采用符合卫生标准的外包装和运载工具，并保持清洁和定期消毒。送货车辆应性能安全可靠，门窗完好无损，同时随车配备安全保险锁，遵守甲方单位车辆相关管理规定。

18.2由于甲方单位管理的特殊性，乙方提供物品不得含有金属、玻璃制品包装，乙方必须遵守国家法律及甲方保密、安全的相关规章制度，遵守甲方对于疫情防控的有关要求。乙方不得配送来自国（境）外的物品、来自疫情中高风险地区的物品以及来历不明的物品。要求乙方指派送货或管理人员必须为男性，且无犯罪前科等符合甲方外涉人员的管理规定。

18.3违约责任按双方签订合同及《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。如遇国家政策调整及甲方上级管理机关有重新规定或监狱有特殊情况，甲方有权变更或终止合同。

**19、保密要求**

（1）乙方应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制甲方任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

**20、廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

合同一式四份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

 （以下无正文）

甲 方： 乙 方：

单位地址： 单位地址：

单位负责人： 单位负责人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**第五章 响应文件格式**

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

**（第一部分 资格及技术商务部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

 **项目名称：**

**供应商名称 ：**

 **地址：**

**目 录**

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

**1、网上竞价承诺书**

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

**2、有效营业执照复印件等证明文件**

 按网上竞价文件第一章要求提供

**3、单位授权书**

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

**4.特定资格要求（若有）**

**按网上竞价文件第一章要求提供**

**5.供应商需提供的其他材料**

（1）标的说明一览表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 来源地 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/”及“数量”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

1. 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

1. **如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（3）网上竞价保证金凭证复印件**

**凭证复印件在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

**（第二部分 报价部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

 **项目名称：**

**供应商名称 ：**

 **地址：**

### **1、报价一览表**

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### **2、货物分项报价表（若有）**

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合同包总价： |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：